**简要技术参数**

**一、外窗、阳台窗（内平开窗）**

1、外窗门选用华建牌55系列粉喷涂隔热断桥铅型材、门选用相应的门型材，颜色同综合楼外窗。玻璃为LOW-e5+12A+5、五金件采用坚朗、国强牌，封条为优质耐用产品，工程量：窗90个，约170㎡、门45个约90㎡，样式见图（实际尺寸现场测量）固定牢固四周发泡封严内外打胶。

2、前后阳台窗材质颜色同外窗，玻璃为一般透明5厚，按规定钢化，样式见图，后阳台原有斜顶不动。支架除锈刷两遍防锈漆（涂刷均匀不得漏刷）。每3.3米设加强柱一根。

**二、一层外加走廊、门窗（内平开窗）**

1、窗材质选用华建55系列铝合金型材，门材选相应的型材，（每3.3米设加强柱）颜色同外窗颜色，玻璃为5厚透明玻璃（按规定钢化），封条选用优质封条，五金件选用坚朗、国强牌，门约16㎡、窗约190㎡（门口位置见图）。

2、走廊从原墙外出2米，顶为玻璃棉复合板，顶厚度100mm，玻璃棉板100kg/m³，钢板厚度上0.5-下为0.5mm，颜色为绿、白，安装牢固四周发泡封严内外打胶,由投标方提供方案（图纸）。