**采购要求**

1、病床尺寸:L2150\*W950\*H500mm±50mm，符合国家病床标准要求。

2、床体骨架采用加厚成型优质金属方管焊接而成，床体坚固耐用，承重 ≥240Kg。

3、床头、床尾采用装卸自如，坚固耐用,床尾板外侧带患者信息卡插槽(床头牌)。

4、床面采用优质冷轧钢带一次压制成型，厚度≥1.2mm，便于透气并具有防滑功能，背部有钢管加强筋，采用双支撑结构。

5、护栏采用折叠式护栏，管材为优质合金材料，坚固耐用，不易变形不使用时可折叠放于床框上，防夹手，易清洁，确保病人安全，护栏放下来与床面平，使病人上下病床更加方便，坐在床边上不搁腿，方便医护人员对病人进行护理。护栏长度≥145cm、高度≥35cm。

6、四轮全部采用≥125mm豪华静音车轮，配置金属隐藏式摇把，具有双向极限保护设置，摇杆传动升降系统，背部升降角度≥70°，四角带有输液架插孔以及引流挂钩，并配置输液架。

7、床垫厚度：8cm 。床垫内褥：高密度海绵（5cm）＋正宗椰棕（3cm），床垫正面为软面，反面为硬面。

8、标准配置：合金护栏、豪华静音刹车轮、专用床垫、引流挂钩、金属伸缩式输液杆、床底钢制杂物架、餐桌板

**二、售后服务及其他**

1、质保期内，厂方工程师每年度来院维护保养1次。

2、中标方负责安装到位。

3、山东设有办事处或售后服务中心，工程师定期巡检，定期保养。

**4、提供免费3年保修。**

**5、随报价单提供产品彩页，否则视为无效报价**

**6、控制价格2000元/张，超过控制价格视为无效报价。**