中医日间病房场景监控设备采购安装项目

采购内容及要求

一、项目编号：寿中医采【2026】14号

二、采购内容：中医日间病房场景监控设备采购安装
三、采购要求及供应商资格要求：

项目为中医日间病房场景监控设备采购安装项目，详见采购清单。

供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，在中华人民共和国境内依法注册的具有独立法人资格并满足询价要求供货能力。具备安防工程施工、视频监控系统搭建相关服务能力，拥有医疗行业监控系统改造相关项目经验者优先。
本项目不接受同一供应商多个方案报价，不接受联合体报价，不接受失信执行人参与。

本项目不接受未报名的供应商报价。
项目控制总价24545.00元，超过控制总价视为无效报价。报价有效期60天。
四、供应商注意事项：

1．供应商前来报价时须携带资料（所有资料加盖公章，必须密封现场递交）：(1)纸质报价单、(2)有效期内的营业执照(3)法定代表人身份证明（附身份证复印件）(4)法人授权委托书（附授权人身份证复印件）（5）廉政承诺书（6）资质证明等原件或加盖公章的复印件一套。投标单位资料必须真实，严禁借资质参加投标。报价资料提交后不予退还。（承诺书、委托书及身份证明需法定代表人签字并加盖单位公章方为有效）

2．响应文件递交截止时间： 2026年8月13日8:00
3．采购会议时间：         2026年8月13日8:00
4．采购会议地点：         寿光市中医医院门诊楼五楼信息科会议室
5．联系人:李先生（电话：13306367709）

6．本次采购采用现场唱标的形式，均以人民币报价，一轮报价，本项目报价为一次性最终报价，包含所有成本、税费、运输、安装、调试、培训、质保等全部费用，报价一经提交，不得更改，应计未计部分视为全部计入。供应商应充分考虑市场价格波动、原材料上涨等风险，合同履行期间价格不作调整。

7．付款方式：项目全部安装调试完成，经使用科室验收合格后支付合同金额90%，质保期满无质量问题支付剩余10%尾款。
8．服务期：合同签订后7个日历日内完成全部设备到货、安装、调试、验收交付。整体项目质保期不低于2年，质保期内免费维修、更换配件，终身提供成本价维保服务。

9．*评审原则：本次询价采购遵循公开、公平、公正的原则，在全部响应文件资格审查合格的前提下，选取报价最低的供应商为中选单位。若最低报价存在明显低于市场成本价、无法保障项目质量及履约能力的情况，我院有权作废该报价，依次顺延选取下一合格供应商。供应商一旦参加报价，即被认为接受了本询价文件中的所有条件和规定。无论投标结果如何，采购人无向供应商解释其成交、未成交原因的义务。

无效报价与废标：

（一）无效报价
1.供应商未提供有效期内加盖公章的营业执照复印件。
2.未提供询价文件要求的资格资质证明文件或提供虚假资格资质证明文件。

3.供应商提供的报价文件不完整。

4.报价文件未按询价文件的要求签署和密封。

5.未按规定报价的。

6.供应商对询价文件的要求未做出实质性响应或未正确理解招标要求。

7.报价函中的单价与清单报价表中的合计不一致的。

8.法律、法规规定的其他情况。

9.不能完全满足采购清单要求的参数及服务内容。
（二）废标
1.现场报价供应商不足三家。

2.供应商串通投标。

3.供应商向采购人、询价小组成员提供不正当利益。

4.成交供应商不按规定签订合同。

5.供应商未按照合同及报价要求完成项目。
6.法律、法规规定的其他情况。

（三）报价有算术错误的，询价小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标做无效投标处理。

1.报价文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.若修正总价高于投标总价的，以投标总价为准，高出部分视为让利；若修正总价低于投标总价的，以修正总价为准。

法定代表人身份证明书

单位名称：                                                
单位性质：                                                
地    址：                                                
成立时间：     年      月     日  经营期限：                    

姓    名：                     性别：                         

年    龄：                     职务：                      

系               （供应商单位名称） 的法定代表人。

特此证明。

供应商：                            （盖公章）

法人代表签字：                     
日期：      年    月     日


法人授权委托书

本授权委托书声明：我  （姓名）（证件名称、证件号码）  ，系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）（证件名称、证件号码）为我的唯一委托代理人，以本公司的名义参加                                      采购活动。委托代理人在采购过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人无权转委托。
特此委托。
代理人：            性别：          年龄：           

单位：              部门：          职务：           
供应商：(盖章)                                
法定代表人：(签字或盖章)                     
日期：    年  月   日


法人承诺书

本人                 系                法定代表人，现做出如下承诺：

我公司提交的（所有资格证明文件）承诺真实有效。

2、采购文件承诺的项目管理人员均为我单位职工。

3、我单位没有出借资质等违法违规行为。

4、承诺遵守法律法规，承诺真实参标，承诺不围标串标，承诺不弄虚作假、造假用假。

5、如我单位成为成交供应商：我单位将按照要求尽快组织实施，不违约，如出现违约情况，我单位自觉接受处罚。

6、我单位完全响应采购文件中的所有条款。

我公司如若违反以上承诺：

自愿放弃成交资格并承担由此造成的一切法律责任；

无论成交与否，一经发现，我单位在此后至少三年内不再参加寿光市中医医院所有项目的采购，含竞争性谈判、磋商采购等。

承诺期限至该项目完成。


法定代表人：                           
法定代表人身份证号：                                
公司地址：                             
联系电话：                             
                                                    单位全称及盖章：                                                                              年   月  日

投标单位廉政承诺书

致：__________（招标单位全称）
本单位作为__________项目（项目编号：__________）的投标单位，为切实规范投标及后续履约全过程行为，恪守廉洁从业准则，杜绝各类违规违纪、商业贿赂等不正当竞争行为，郑重作出如下廉政承诺：
一、投标阶段廉政承诺

严格按照招标文件要求编制投标文件，不弄虚作假、不提供虚假资质、业绩、财务、人员等证明材料，不挂靠资质、不围标串标、不与其他投标人私下串通报价，不恶意低价竞标扰乱招投标秩序。

不以任何形式向招标人、招标代理机构、评标专家、招投标监管工作人员及相关利害关系人赠送现金、购物卡、有价证券、礼品礼金、消费卡、股权、房屋、车辆等财物，不安排宴请、旅游、健身、娱乐等高消费活动。

不通过亲属、中间人、第三方等间接渠道进行利益输送，不许诺中标后给予回扣、提成、好处费、赞助费等不正当利益，不借助打招呼、托关系等非正常手段干预评标、定标结果。

如实响应招标文件全部条款，不私下接触评标委员会成员，不干扰、暗示、诱导评委倾向性打分，对评标过程、结果有异议仅通过法定正规渠道提出质疑、投诉。

二、中标后履约阶段廉政承诺

若有幸中标，严格按照中标合同约定保质、保量、按期完成全部工作内容，不擅自转包、违法分包项目，不偷工减料、降低服务 / 产品标准。

在合同洽谈、工程款（货款）支付、项目验收、变更签证、售后维保等环节，不向甲方工作人员及项目管理人员进行任何形式行贿或变相行贿，不利用项目变更虚增工程量、虚报费用套取资金。

规范内部财务管理，所有业务往来均开具正规发票、走对公账户结算，不设立账外账、小金库，不以项目经费列支违规招待、送礼等费用。

三、违约责任承诺

本单位自愿接受招投标行政主管部门、招标人及纪检监察部门的监督检查，主动配合各类廉政核查、审计、巡察工作。

若违反上述任意一条承诺，一经查实，本单位自愿承担以下全部责任：（1）投标资格作废、中标结果无效，无条件放弃中标资格并承担全部经济损失；（2）全额赔偿招标人因此造成的一切直接与间接损失；（3）列入招标人黑名单，三年内不再参与贵单位任何项目投标；（4）接受行业主管部门行政处罚，记入不良行为信用记录，承担法律法规规定的其他法律后果。

四、其他

本承诺书作为投标文件不可分割的组成部分，具有同等法律效力，自加盖单位公章及法定代表人签字之日起生效。
承诺单位（盖章）：____________________ 

法定代表人（签字或盖章）：____________ 

统一社会信用代码：__________________ 

联系电话：__________________________ 

日期：______年____月____日

采购清单

	序号
	产品名称
	技术规格
	单位
	数量

	1
	集中供电监控电源
	输入：AC 200–240V / 50Hz，最大2.5A 
输出：DC 12V/10A，120W 
调节范围：±5% 
效率：＞85% 
保护：过压/过流/短路（打嗝模式） 
认证：CQC（GB4943.1） 
尺寸：160×97×32mm（长×宽×高） 
安装：导轨/壁挂两用 
工作温度：−20℃～+45℃ 
外壳：白色磨砂金属，百叶窗散热
	个
	1

	2
	硬盘录像机
	- 视频接入：16路，最大800万像素（8MP）
- 带宽：输入160Mbps；输出160Mbps
- 编码/解码：支持H.265/Smart265/H.264/Smart264；12×1080P（SVC增强16×1080P）
- 显示输出：1×HDMI（4K@30Hz）、1×VGA（1080P@60Hz），支持同/异源
- 硬盘：4×SATA；单盘最大10TB
- 外部接口：
- 2×RJ45千兆网口（双网口）
- 2×USB2.0、1×USB3.0
- 16路报警输入、4路报警输出
- RS‑485×2、RS‑232×1
- RCA音频输入/输出各1路
- 电源/功耗：AC 220V 75W；不含硬盘≤20W
- 机身：1.5U；445×400×71mm；重量≤5kg（不含硬盘）
- 工作环境：‑10℃～+55℃；湿度10%～90%
	台
	1

	3
	摄像机
	传感器：1/2.7" 逐行扫描CMOS 
分辨率：2560×1440(4MP) @25fps
- 编码：H.265/Smart265/H.264
- 最低照度：彩色0.005Lux；红外0Lux 
- 宽动态：数字宽动态；3D降噪、强光抑制镜头&补光 
- 焦距：2.8/4/6/8mm可选，F2.0 
- 视场角：2.8mm(水平94°)；4mm(70°)；6mm(46°) 
- 补光：红外30m、白光20m；智能双补光 
接口&音频 
- 网络：1×RJ45 10/100Mbps；POE(IEEE802.3af) 
- 音频：内置麦克风 
供电&防护 
- 供电：DC12V/POE；最大功耗5W(DC)/6.5W(POE) 
- 防护：IP67防尘防水
- 尺寸/重量：Φ110×93mm；300g  
智能功能 
- 人形检测、移动侦测；ROI编码
- 协议：ISAPI/SDK/GB28181
	台
	4

	4
	监控硬盘
	- 尺寸：3.5英寸
- 接口：SATA 6Gb/s (SATA3.0) 
- 转速：7200 RPM 
- 缓存：256MB 
- 容量：8TB
- 尺寸：147×101×26mm
- 重量：716g 
性能参数 
- 读写速度：读取245MB/s、写入175MB/s
- MTBF：200万小时 
- 年工作负载：550TB/年 
- 工作温度：5℃～60℃
	块
	4

	5
	电源线
	- 执行标准：GB/T 5023.5‑2008（60227 IEC 53）
- 额定电压：300/500V
- 导体结构：32根×0.20mm无氧铜多股软丝 
- 绝缘厚度：0.6mm；护套厚度：0.8mm
- 线缆外径：6.4mm（国标圆线）
- 20℃直流电阻：≤19.5Ω/km 
- 绝缘电阻：≥0.010MΩ/km
- 工作温度：‑15℃～+70℃ 
二、载流量&负载（监控弱电最关键） 
1. 明敷通风良好：安全载流量10‑12A
2. 穿管预埋、线管拥挤：取8‑9A
3. 220V下可用功率：1760‑2200W
	米
	200

	6
	六类网线
	单芯导体实心无氧铜，直径0.57mm（23AWG）绝缘材质高密度聚乙烯HDPE，厚度0.22mm护套常规材质PVC阻燃，可选低烟无卤LSZH线缆整体外径6.0±0.5mm整箱长度标准305米/箱
	箱
	1

	7
	施工费
	含综合布线、设备调试、网头、管线等
	项
	1


项目要求：

1.报价：报价为一次性最终报价，包含所有成本、税费、运输、安装、调试、培训、质保等全部费用，报价一经提交，不得更改。
2.工期：合同签订后7个日历日内完成全部设备到货、安装、调试、验收交付。
3.质保期：整体项目质保期不低于2年，质保期内免费维修、更换配件，终身提供成本价维保服务。

4.付款：项目全部安装调试完成，经使用科室验收合格后支付合同金额90%，质保期满无质量问题支付剩余10%尾款。

5.施工位置：中医日间病房诊疗区域、候诊区、治疗室、护士站、通道及公共区域。
6.评审原则：本项目采用最低价中选原则，在全部响应文件资格审查合格的前提下，选取报价最低的供应商为中选单位。若最低报价存在明显低于市场成本价、无法保障项目质量及履约能力的情况，我院有权作废该报价，依次顺延选取下一合格供应商。

7.兼容性：所投设备需确保接入我院现有监控系统（海康威视）。
报价单

	序号
	产品名称
	技术规格
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	集中供电监控电源
	输入：AC 200–240V / 50Hz，最大2.5A 
输出：DC 12V/10A，120W 
调节范围：±5% 
效率：＞85% 
保护：过压/过流/短路（打嗝模式） 
认证：CQC（GB4943.1） 
尺寸：160×97×32mm（长×宽×高） 
安装：导轨/壁挂两用 
工作温度：−20℃～+45℃ 
外壳：白色磨砂金属，百叶窗散热
	个
	1
	
	
	

	2
	硬盘录像机
	- 视频接入：16路，最大800万像素（8MP）
- 带宽：输入160Mbps；输出160Mbps
- 编码/解码：支持H.265/Smart265/H.264/Smart264；12×1080P（SVC增强16×1080P）
- 显示输出：1×HDMI（4K@30Hz）、1×VGA（1080P@60Hz），支持同/异源
- 硬盘：4×SATA；单盘最大10TB
- 外部接口：
- 2×RJ45千兆网口（双网口）
- 2×USB2.0、1×USB3.0
- 16路报警输入、4路报警输出
- RS‑485×2、RS‑232×1
- RCA音频输入/输出各1路
- 电源/功耗：AC 220V 75W；不含硬盘≤20W
- 机身：1.5U；445×400×71mm；重量≤5kg（不含硬盘）
- 工作环境：‑10℃～+55℃；湿度10%～90%
	台
	1
	
	
	

	3
	摄像机
	传感器：1/2.7" 逐行扫描CMOS 
分辨率：2560×1440(4MP) @25fps
- 编码：H.265/Smart265/H.264
- 最低照度：彩色0.005Lux；红外0Lux 
- 宽动态：数字宽动态；3D降噪、强光抑制镜头&补光 
- 焦距：2.8/4/6/8mm可选，F2.0 
- 视场角：2.8mm(水平94°)；4mm(70°)；6mm(46°) 
- 补光：红外30m、白光20m；智能双补光 
接口&音频 
- 网络：1×RJ45 10/100Mbps；POE(IEEE802.3af) 
- 音频：内置麦克风 
供电&防护 
- 供电：DC12V/POE；最大功耗5W(DC)/6.5W(POE) 
- 防护：IP67防尘防水
- 尺寸/重量：Φ110×93mm；300g  
智能功能 
- 人形检测、移动侦测；ROI编码
- 协议：ISAPI/SDK/GB28181
	台
	4
	
	
	

	4
	监控硬盘
	- 尺寸：3.5英寸
- 接口：SATA 6Gb/s (SATA3.0) 
- 转速：7200 RPM 
- 缓存：256MB 
- 容量：8TB
- 尺寸：147×101×26mm
- 重量：716g 
性能参数 
- 读写速度：读取245MB/s、写入175MB/s
- MTBF：200万小时 
- 年工作负载：550TB/年 
- 工作温度：5℃～60℃
	块
	4
	
	
	

	5
	电源线
	- 执行标准：GB/T 5023.5‑2008（60227 IEC 53）
- 额定电压：300/500V
- 导体结构：32根×0.20mm无氧铜多股软丝 
- 绝缘厚度：0.6mm；护套厚度：0.8mm
- 线缆外径：6.4mm（国标圆线）
- 20℃直流电阻：≤19.5Ω/km 
- 绝缘电阻：≥0.010MΩ/km
- 工作温度：‑15℃～+70℃ 
二、载流量&负载（监控弱电最关键） 
1. 明敷通风良好：安全载流量10‑12A
2. 穿管预埋、线管拥挤：取8‑9A
3. 220V下可用功率：1760‑2200W
	米
	200
	
	
	

	6
	六类网线
	单芯导体实心无氧铜，直径0.57mm（23AWG）绝缘材质高密度聚乙烯HDPE，厚度0.22mm护套常规材质PVC阻燃，可选低烟无卤LSZH线缆整体外径6.0±0.5mm整箱长度标准305米/箱
	箱
	1
	
	
	

	7
	施工费
	含综合布线、设备调试、网头、管线等
	项
	1
	
	
	

	
	合计（含税）
	￥         大写（         ）


注：报价含人工、材料、运费及税费、管理费等所有应记未记入费用。

公司名称：(盖章) 

法人或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

日    期：
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